|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ausschreibungstext UV – Versiegelung**  **Erhöhte Rutschhemmung gem. BGR 181 und DIN 51130**  **Bewertungsgruppe R 9, bzw. R 10** | | | | |
| **Pos.** | **Menge** | **Leistung** | **EP** | **Gesamtbetrag** |
| 1 | …………………..………..m² | Unterboden von groben Verschmutzungen reinigen | ……………………€ | …………………………€ |
| 2 | ………………..…………..m² | Vorhandenen Parkettboden in vier Schleifgängen bei bauseitiger, kostenfreier Stromgestellung abschleifen, Fugen füllen (LOBADUR® WS EasyFill Plus) und für die Oberflächenbehandlung vorbereiten. | ……………………€ | ..……………………...€ |
| 3 | ..………..…………………m² | Zusatzschliff (nur nach vorheriger Absprache) | ……………………€ | ..……………………...€ |
| 4 | …………..………………..m² | Parkettboden mit LOBADUR® WS EasyPrime nach Herstellervorschrift fachgerecht grundieren (Grundierung zur Verringerung der Kanten verleimenden Wirkung) | ....……………...€ | ..……………………...€ |
| 5 | …………..………………..m² | Den vorhandenen Parkettboden mit LOBACURE WS RushA.T. anti-slip R 9\* / R10\*  2 x versiegeln nach Herstellervorschrift und mit DecoRad®Floormate fachgerecht UV härten incl. Lackzwischenschliff (LOBATOOL Lochpad K120)  \* Nicht zutreffendes streichen | ……………………€ | ..……………………...€ |
| 6 | ……………..…………….lfm | Sockelleisten frei Baustelle liefern, einschneiden und befestigen. | ...………………..€ | ..……………………...€ |
|  |  | Holzart: |  |  |
|  |  | Abmessung: |  |  |
|  |  | Befestigungsart: |  |  |
|  |  | Oberfläche: |  |  |
| 7 |  | Lohnstunden für unvorhersehbare Arbeiten auf Taglohn-Nachweis |  |  |
|  | …….…………………...Std. | Meister | ..………………...€ | …………………………€ |
|  | ……………..……………Std. | Facharbeiter | ……………………€ | …………………………€ |
|  | …………..………………Std. | Lehrling/Helfer | ……………………€ | …………………………€ |
|  |  | Gesamt in €uro |  | € |
|  |  | zuzüglich………………..% Mehrwertsteuer |  | € |
|  |  | Summe in €uro |  | € |